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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Рабочая программа по учебному предмету «Швейное дело» составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО, вариант (1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. №1026 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300059) и адресована обучающимся с нарушением интеллекта с учетом реализации особых образовательных потребностей.
	Учебный предмет «Швейное дело» относится к предметной области «Технология» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Швейное дело» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 272 часа в год (8 часов часа в неделю).
	Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета «Швейное дело».
	Цель обучения – всестороннее развитие личности обучающихся с нарушением интеллекта в процессе формирования их трудовой культуры, подготовка школьников к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья.
	Рабочая программа по учебному предмету «Швейное дело» в 6 классе определяет следующие задачи:
	‒	закрепление навыков выполнения ручных стежков;
	‒	закрепление умений производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных, льняных тканей;
	‒	формирование и закрепление базовых умений работать на электрической швейной машине, производить простейшие её наладки;
	‒	формирование и закрепление умений выполнять машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с закрытым срезом;
	‒	формирование умений обработки срезов ткани косыми обтачками;
	‒	формирование умений строить чертежи и выкройки швейных изделий
	‒	формирование технологических знаний, последовательности обработки изделий.
	‒	формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к рабочим местам; оборудовании рабочих мест и правил работы за ними;
II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
   Программа по труду (технологии) в 6 классе реализуется на теоретических и практических занятиях. В 6 классе продолжается обучение школьников построению чертежей изделий, пошиву несложных по выполнению изделий на швейной машине. Уделяется внимание автоматизации базовых навыков работы на швейной машине. На практических занятиях в швейной мастерской обучающиеся шьют косынки, фартуки, ночные сорочки и другие изделия. Школьники учатся штопать, пришивать заплаты.
   Обучающиеся на уроках выполняют установочные и тренировочные упражнения, а также учебно-производственные и рабочие упражнения, которые представлены в виде определенных заданий. Учебно-производственные упражнения являются совокупностью взаимосвязанных трудовых операций, при завершении которых получается конечный результат в виде изделия, имеющего общественно полезное значение. Эти упражнения, называемые обычно практическими работами, обязательно включают элементы нового (новая конструкция изделия, новая технология, новые материалы и т.д.).
   В трудовом обучении широко применяется инструктаж, который представляет собой не столько отдельный метод, сколько совокупность методов, словесных и наглядных, сочетание объяснения, наглядного показа способов действия, демонстрации таблиц, схем и т. д.
   На учебных занятиях по труду (технологии)по профилю «Швейное дело» постоянно реализуются межпредметные связи с уроками математики, биологии, истории и других предметов.
   Данная программа предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана предстоящей работы, оценку сделанного.
   Большое внимание на уроках уделяется формированию знаний правил техники безопасности и формированию умений их соблюдения.
   Таблица 1. Основные разделы учебного предмета «Труд (технология)» в 6 классе (профиль «Швейное дело»)
	№ п/п
	Название раздела, темы
	Количество часов

	1
	Виды обтачек и обработка ими срезов ткани
	14

	2
	Обработка косых срезов ткани косой обтачкой
	12

	3
	Работа с тканью. Изготовление косынки
	20

	4
	Обработка сборок
	8

	5
	Работа с тканью. Изготовление фартука
	34

	6
	Ремонт одежды
	10

	7
	Запошивочный шов
	8

	8
	Работа с тканью. Изготовление ночной сорочки с круглым вырезом
	40

	9
	Обработка накладных карманов и соединение их с основной деталью
	12

	10
	Лоскутное шитье. Изготовление прихватки
	36

	11
	Работа с тканью. Пошив бриджей
	16

	12
	Работа с тканью. Изготовление бриджей
	34

	13
	Ремонт одежды
	6

	14
	Практическое повторение
	22

	
	Итого
	272


III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты
	‒ Проявляет уважение к Отечеству, чувство гордости за свою страну, осознает себя гражданином России;
	‒ принимает и продолжает осваивать социальную роль обучающегося, проявляет социально значимые мотивы учебной деятельности;
	‒ демонстрирует адекватные представления о собственных возможностях;
	‒ с уважением относится к людям труда, к истории и культуре своего народа и других народов;
	‒ знает (на доступном уровне) роль человека-труженика и его место на современном производстве;
	‒ выражает отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится» / «не нравится»);
	‒ придерживается здорового и безопасного образа жизни, знает базовые правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей.
Уровни достижения
предметных результатов по учебному предмету «Швейное дело» на конец 6 класса
Предметные результаты
минимальный уровень
	• знает правила техники безопасности;
	• понимает значимость организации рабочего места;
	• знает названия некоторых материалов, используемых в процессе изготовления изделий;
	• имеет элементарные представления об основных свойствах используемых материалов;
	• знает правила хранения материалов и санитарно-гигиенические требования при работе с материалами;
	• умеет отбирать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы;
	• имеет элементарные представления о принципах действия, общем устройстве швейной машины и ее основных частях;
	• овладевает (на доступном уровне) базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье);
	• читает и использует (с помощью учителя) технологические карты;
	• заботливо и бережно относится к материалам и инструментам;
	• умеет выразить отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности («нравится» / «не нравится»);
	• выполняет прямые, косые стежки;
	• пришивает плоские пуговицы;
	• производит влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных, льняных тканей;
	• выполняет машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с закрытым срезом, запошивочный;
	• умеет подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать детали (с помощью учителя);
	• выполняет технологическую последовательность обработки изделий (с помощью учителя);
	• соблюдает в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность.
достаточный уровень
	• знает правила техники безопасности и соблюдает их;
	• понимает значимость организации рабочего места, умеет организовывать своё рабочее место;
	• осуществляет целенаправленный выбор материалов и инструментов для выполнения изделий в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами (при необходимости с помощью учителя);
	• знает базовые технологические приемы ручной и машинной обработки швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
	• знает и соблюдает правила подготовки швейной машины к работе;
	• знает названия и месторасположение основных механизмов швейных машин с электроприводом;
	• знает базовые приемы выполнения ручных и машинных работ;
	• умеет определять хлопчатобумажные, льняные ткани, знает их свойства;
	• выполняет прямые, косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, стебельчатые, тамбурные стежки;
	• пришивает плоские пуговицы и пуговицы на стойке, определяет место оторванной пуговицы, стачивает распоровшийся шов;
	• производит влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных, льняных тканей;
	• обрабатывает срезы ткани косыми обтачками;
	• выполняет машинные швы: стачные взаутюжку и вразутюжку, двойной шов, шов вподгибку с закрытым срезом, запошивочный;
	• умеет строить чертежи изготовляемых изделий (при необходимости с помощью учителя), подготавливать ткани к раскрою, раскладывать выкройку на ткани и раскраивать детали изделия;
	• выполняет технологическую последовательность обработки швейных изделий.
Результаты формирования базовых учебных действий:
Личностные учебные действия:
На основе знаний и представлений о нормах социально одобряемого поведения (при внешнем контроле учителя):
	• осваивает социальную роль обучающегося;
	• демонстрирует отдельные навыки безопасного, здорового образа жизни;
	• гордится школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;
	• уважительно и бережно относится к людям труда и результатам их деятельности;
	• включается в общеполезную социальную деятельность;
	• бережно относится к природному, культурно-историческому наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия:
В ситуации взаимодействия между школьниками, под контролем учителя или с его дозированной помощью:
	• вступает и поддерживает коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (на уроках, учебных экскурсиях, при выполнении практических работ и др.);
	• слушает собеседника, вступает в диалог и поддерживает его;
	• использует доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач.
	• проявляет доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость к собеседникам, понимает и сопереживает чувствам других людей;
	• совершенствует умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности со сверстниками.
Регулятивные учебные действия:
По инструкции учителя или с его дозированной помощью на уроке (в хорошо знакомой ситуации самостоятельно):
	• принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществляет поиск средств их решения;
	• осознанно действует на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;
	• обладает готовностью к осуществлению самоконтроля и взаимного контроля в совместной деятельности;
	• адекватно реагирует на внешний контроль и оценку, делает попытки корректировать в соответствии с ней свою деятельность;
	• совершенствует умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности действовать конструктивно.
Познавательные учебные действия:
На уроке в учебной деятельности, организованной учителем и под его контролем:
	• демонстрирует заинтересованность в учебной деятельности;
	• демонстрирует навыки самостоятельной работы с учебником, навыки выполнения учебных заданий, практических работ;
	• использует усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей на наглядном, доступном вербальном материале) в практической деятельности;
	• использует в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
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IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
	№
	Тема урока
	Кол-во часов
	Программное содержание
	Дифференциация видов деятельности

	
	
	
	
	Минимальный уровень
	Достаточный уровень

	Виды обтачки и обработка ими срезов ткани 14

	1-2
	Вводный инструктаж по ТБ
	2
	Ориентировка в учебнике: знакомство с учебником, его разделами, условными обозначениями.
Чтение вступительной статьи учебника.
Профессии швейного производства. Первичный инструктаж по технике безопасности.
Знакомство с инструментами и приспособлениями для швейных работ.
Организация рабочего места швеи. Правила безопасной работы швейными инструментами.
	Знакомятся с учебником, его разделами, условными обозначениями.
Читают вступительную статью.
Отвечают на вопросы учителя.
Называют профессии швейного производства с опорой на учебник. Повторяют за учителем инструктаж по технике безопасности.
Называют и показывают рабочие инструменты и приспособления с опорой на учебник.
Учатся правильно организовывать рабочее место.
Повторяют за учителем правила безопасной работы швейными инструментами.
	Знакомятся с учебником, его разделами, условными обозначениями.
Читают вступительную статью. Отвечают на вопросы учителя.
Называют профессии швейного производства.
Повторяют инструктаж по технике безопасности.
Называют и показывают рабочие инструменты и приспособления.
Учатся правильно организовывать рабочее место.
Повторяют правила безопасной работы швейными инструментами.
 

	3-4
	Виды и свойства срезов ткани  
	2
	Срезы ткани: виды, их названия. Определение долевой и поперечной нити в ткани.
Определение срезов ткани на образце,
Заполнение таблицы «Срезы ткани».
	Рассматривают образцы тканей, находят срезы ткани. Повторяют правила определения долевой и поперечной нити в ткани с опорой на учебник. Определяют и называют виды срезов ткани, с опорой на учебник.
Работают в парах, заполняют таблицу «Срезы ткани» в  рабочей тетради.
	Рассматривают образцы тканей, находят срезы ткани. Повторяют правила определения долевой и поперечной нити в ткани. Определяют и называют виды срезов ткани.
Работают в парах, заполняют таблицу «Срезы ткани» в рабочей тетради.

	5-6
	Долевые и поперечные обтачки    
	2
	Долевые и поперечные обтачки, их свойства и применение. Рассматривание образцов долевых и поперечных обтачек Технологические требования к раскрою обтачек.
Раскрой долевых и поперечных обтачки и оформление их в тетрадь.
	Рассказывают почему долевые и поперечные обтачки так называются с опорой на наглядность. Определяют на образце долевую и поперечную нить. Раскраивают долевые и поперечные обтачки по шаблону.  
Оформляют в тетради практическую работу «Долевые и поперечные обтачки».
	Объясняют почему долевые и поперечные обтачки так называются.
Определяют на образце долевую и поперечную нить. Раскраивают долевые и поперечные обтачки.  Оформляют в тетради практическую работу «Долевые и поперечные обтачки».

	7-10
	Обработка среза долевой обтачкой на лицевую сторону    
	4
	Знакомство с шириной обтачки. Обтачки из отделочной ткани. Знакомство с видами швов при соединении обтачек.
Работа с предметно-технологической картой. Демонстрация приемов заметывания Обработка среза долевой обтачкой на лицевую сторону.
	Знакомятся с шириной обтачки.
Обрабатывают срез долевой обтачкой на лицевую сторону с помощью учителя.
	Знакомятся с шириной обтачки.
Обтачки из отделочной ткани. Знакомятся с видами швов при соединении обтачек.
Работают с предметно-технологической картой. Демонстрируют приемы заметывания.
Обрабатывают срез долевой обтачкой на лицевую сторону.

	11-14
	Обработка среза поперечной обтачкой на изнаночную сторону
	4
	Повторение последовательности обработки среза обтачкой.
Работа с предметно-технологической картой.
Демонстрация приемов заметывания. Обработка среза поперечной обтачкой на изнаночную сторону.
	Повторяют последовательность обработки среза обтачкой. Обрабатывают срез поперечной обтачкой на изнаночную сторону с помощью учителя.
	Повторяют последовательность обработки среза обтачкой. Работают с предметно-технологической картой. Демонстрируют приемы заметывания.
Обрабатывают срез поперечной обтачкой на изнаночную сторону.

	Обработка косых срезов ткани косой обтачкой 12

	15
	Косые обтачки. Раскрой косых обтачек
	1
	Определение направления нитей в ткани.
Правила раскроя косых обтачек. Назначение и виды косых обтачек. Раскрой косых обтачек и оформление в тетради.
	Определяют направление нитей в тканях с помощью учителя. 
Читают по учебнику правила раскроя косых обтачек. Слушают рассказ учителя о назначении и видах косых обтачек.
Складывают ткань для раскроя косых обтачек. Раскраивают косые обтачки по шаблону.
Оформляют в тетради практическую работу «Косые обтачки: одинарные и двойные».
	Определяют направление нитей в тканях с помощью учителя. 
Рассказывают правила раскроя косых обтачек. Слушают рассказ учителя о назначении косых обтачек. Складывают ткань для раскроя косых обтачек. Раскраивают косые обтачки. Оформляют в тетради практическую работу «Косые обтачки: одинарные и двойные».

	16
	Соединение косых обтачек
	1
	Правила раскроя косых обтачек. Назначение и виды косых обтачек. Соединение косых обтачек.
	Раскраивают косые обтачки с помощью учителя по шаблону.
Знакомятся с технологией соединения косых обтачек. Выполняют соединение 2-х косых обтачек в одну. Оформляют в тетради практическую работу «Соединение косых обтачек».
	Раскраивают косые обтачки. Знакомятся с технологией соединения косых обтачек. Выполняют соединение 2-х косых обтачек в одну. Оформляют в тетради практическую работу «Соединение косых обтачек».

	17
	Обработка закругленного среза одинарной косой обтачкой
	1
	Знакомство с последовательностью обработки закругленного среза одинарной косой обтачкой.
Работа с предметно-технологической картой. Демонстрация приемов выметывания. 
	Знакомятся с последовательностью обработки закругленного среза одинарной косой обтачкой.  
	Знакомятся с последовательностью обработки закругленного среза одинарной косой обтачкой.
Работают с предметно-технологической картой.
Демонстрируют приемы выметывания.

	18
	Обработка закругленного среза одинарной косой обтачкой
	1
	Обработка закругленного среза одинарной косой обтачкой на изнаночную сторону.
	Обрабатывают закругленный срез одинарной косой обтачкой на изнаночную сторону с помощью учителя.
	Обрабатывают закругленный срез одинарной косой обтачкой на изнаночную сторону.

	19-20
	Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой  
	2
	Знакомство с последовательность обработки закругленного среза двойной косой обтачкой.
Работа с предметно-технологической картой.
Демонстрация приемов заметывания. Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой на изнаночную сторону.
	Обрабатывают закругленный срез двойной косой обтачкой на изнаночную сторону с помощью учителя.
	Знакомятся с последовательностью обработки закругленного среза двойной косой обтачкой.
Работают с предметно-технологической картой. Демонстрируют приемы выметывания.
Обрабатывают закругленный срез двойной косой обтачкой на изнаночную сторону.

	21-22
	Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой  
	2
	Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой на изнаночную сторону.
Наметывание и настрачивание двойной косой обтачки на закругленный срез.
	Обрабатывают закругленный срез двойной косой обтачкой на изнаночную сторону. Наметывают и настрачивают двойную косую обтачку на закругленный срез.
	Обрабатывают закругленный срез двойной косой обтачкой на изнаночную сторону. Наметывают и настрачивают двойную косую обтачку на закругленный срез.

	23-24
	Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой  
	2
	Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой на изнаночную сторону.
Выметывание косой обтачки.
	Обрабатывают закругленный срез двойной косой обтачкой на изнаночную сторону. Выметывают косую обтачку.
	Обрабатывают закругленный срез двойной косой обтачкой на изнаночную сторону. Выметывают косую обтачку.

	25-26
	Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Тест
	2
	Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой на изнаночную сторону.
Настрачивание косой обтачки на основную деталь.
	Обрабатывают закругленный срез двойной косой обтачкой на изнаночную сторону. Настрачивают косую обтачку на основную деталь.
	Обрабатывают закругленный срез двойной косой обтачкой на изнаночную сторону. Настрачивают косую обтачку на основную деталь.

	Работа с тканью. Изготовление косынки 20

	27
	Косынка. Анализ образца
	1
	Анализ объекта труда.
Знакомство с видами тканей, применяемые для косынки.
Создание коллекцию тканей для пошива косынок в тетрадь.
	Создают коллекцию тканей для пошива косынок в тетрадь с помощью учителя.
	Анализируют объект труда. Знакомятся с видами тканей, применяемые для косынки. Создают коллекцию тканей для пошива косынок в тетрадь.

	28
	Раскрой косынки
	1
	Повторение размеры припусков на швы.
Повторение техники безопасности при раскрое.
Технические требования к раскрою косынки.
Раскрой косынки.
	Подготавливают ткань к раскрою с помощью инструкционной карты. Определяют лицевую и изнаночную стороны ткани по алгоритму. 
Повторяют технику безопасности при раскрое. Раскладывают выкройку на ткани с помощью учителя. Обмеловывают.
Раскраивают косынку с помощью учителя.
	Подготавливают ткань к раскрою.
Определяют лицевую и изнаночную стороны ткани. 
Повторяют технику безопасности при раскрое. Раскладывают выкройку на ткани.
Обмеловывают.
Раскраивают косынку.

	29-30
	План пошива косынки
	2
	Составление плана пошива косынки в коллективной беседе.
Запись плана пошива косынки в тетради.
	Участвуют в составление плана пошива косынки, отвечая на вопросы учителя. Записывают план пошива косынки в тетрадь с помощью учителя.
	Составляют план пошива косынки, используя предметно-технологическую карту.
Записывают план пошива косынки в тетради.

	31-32
	Обработка долевого среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом
	2
	Работа с предметно-технологической картой.
Повторение этапов выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Технические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом.
Обработка долевого среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом.
	Повторяют этапы выполнения шва вподгибку с закрытым срезом по инструкционной карте. Повторяют технику безопасной работы. Обрабатывают долевой срез косынки швом вподгибку с закрытым срезом с помощью учителя.
	Работают с предметно-технологической картой. Повторяют этапы выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Соблюдают технологические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом.
Обрабатывают долевой срез косынки швом вподгибку с закрытым срезом.  

	33-34
	Обработка поперечного среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом
	2
	Работа с предметно-технологической картой.
Повторение этапов выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Технические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом.
Обработка поперечного среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом.
	Повторяют этапы выполнения шва вподгибку с закрытым срезом по инструкционной карте. Повторяют технику безопасной работы. Обрабатывают поперечный срез косынки швом вподгибку с закрытым срезом с помощью учителя.  
	Работают с предметно-технологической картой. Повторяют этапы выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Соблюдают технологические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом.
Обрабатывают поперечный срез косынки швом вподгибку с закрытым срезом.

	35-36
	Заготовка долевой обтачки косынки
	2
	Определение размера долевой обтачки.
Работа с предметно-технологической картой.
Раскрой долевой обтачки.
	Определяют размер долевой обтачки с помощью учителя. Раскраивают долевую обтачку с помощью учителя.
	Определяют размер долевой обтачки.
Работают с предметно-технологической картой. Раскраивают долевую обтачку.

	37-38
	Обработка косого среза косынки долевой обтачкой
	2
	Знакомство с правилами обработки косого среза долевой обтачкой. Работа с предметно-технологической картой.
	Знакомятся с правилами обработки косого среза долевой обтачкой.
	Знакомятся с правилами обработки косого среза долевой обтачкой.
Работают с предметно-технологической картой.

	39-40
	Обработка косого среза косынки долевой обтачкой
	2
	Обработка косого среза долевой обтачкой. 
Наметывание и настрачивание долевой обтачки на косой срез.
	Обрабатывают косой срез долевой обтачкой с помощью учителя. Наметывают и настрачивают долевую обтачку на косой срез.
	Обрабатывают косой срез долевой обтачкой. Наметывают и настрачивают долевую обтачку на косой срез.

	41-42
	Обработка косого среза косынки долевой обтачкой
	2
	Обработка косого среза долевой обтачкой.
Выметывание долевой обтачки.
	Обрабатывают косой срез долевой обтачкой с помощью учителя. Выметывают долевую обтачку.
	Обрабатывают косой срез долевой обтачкой. Выметывают долевую обтачку.

	43-44
	Обработка косого среза косынки долевой обтачкой
	2
	Обработка косого среза долевой обтачкой.
Настрачивание долевой обтачки на основную деталь.
	Обрабатывают косой срез долевой обтачкой с помощью учителя. Настрачивают долевую обтачку на основную деталь.
	Обрабатывают косой срез долевой обтачкой. Настрачивают долевую обтачку на основную деталь.

	45-46
	Окончательная отделка и утюжка косынки    
	2
	Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей.
Технологические требования к выполнению операции.
Повторение правил техники безопасности при работе с утюгом Выполнение окончательной отделки и утюжки косынки.
Оценивание выполненной работы.
	Повторяют правила техники безопасности при работе с утюгом.
Выполняют окончательную отделку и утюжку косынки с помощью учителя.
Оценивают выполненную работу.
	Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей. Соблюдают технологические требования к выполнению операции.
Повторяют правила техники безопасности при работе с утюгом.
Выполняют окончательную отделку и утюжку косынки. Оценивают выполненную работу.

	Обработка сборок 8

	47-50
	Сборка. Выполнение сборки ручным способом
	4
	Анализ объекта труда.
Знакомство со способами выполнения сборок.
Технические требования для выполнения данной операции.
Знакомство с приемами выполнения данной операции.
Расчет ткани для выполнения сборок
Выполнение сборки ручным способом.
Оформление работы в тетради.
	Знакомятся со способами выполнения сборок. Соблюдают технологические требования для выполнения данной операции. Выполняют сборку ручным способом по готовому крою с помощью учителя.  Оформляют практическую работу «Ручные сборки». 
	Анализируют объект труда. Знакомятся со способами выполнения сборок. Соблюдают технологические требования для выполнения данной операции. Знакомятся с приемами выполнения данной операции.
Рассчитывают ткань для выполнения сборок. Выполняют сборку ручным способом.
Оформляют практическую работу «Ручные сборки». 

	51-54
	Сборка. Выполнение сборки машинным способом
	4
	Анализ объекта труда.
Знакомство со способами выполнения машинных сборок. Технические требования к выполнению машинных сборок. Демонстрация приемов выполнения машинных сборок. 
Расчет ткани для выполнения сборок Выполнение сборки машинным способом.  
Оформление работы в тетради.
 
	Знакомятся со способами выполнения машинных сборок. 
Соблюдают технологические требования к выполнению машинных сборок.   Выполняют сборку машинным способом по готовому крою с помощью учителя.
Оформляют работу в тетради.
	Анализ объекта труда. Знакомятся со способами выполнения машинных сборок. 
Соблюдают технологические к выполнению машинных сборок.
Знакомятся с приемами выполнения машинных сборок.
Рассчитывают ткань для выполнения сборок. Выполняют сборку машинным способом. Оформляют работу в тетради.

	Работа с тканью. Изготовление фартука 34

	55
	Фартук на поясе. Анализ образца
	1
	Анализ объекта труда.
Знакомство с видами тканей, применяемые для фартука, назначением фартука, фасонами фартука.
Описывание различные модели фартуков.
Создание коллекцию тканей для пошива фартука в тетради.
	Анализируют объекта труда.  Знакомятся с видами тканей, применяемые для фартука, назначением фартука, фасонами фартука.
Создают коллекцию тканей для пошива фартука в тетради с помощью учителя.
	Анализируют объекта труда. Знакомятся с видами тканей, применяемые для фартука, назначением фартука, фасонами фартука. Описывают различные модели фартуков.
Создают коллекцию тканей для пошива фартука в тетради.

	56
	Детали изделия
	1
	Знакомство с деталями фартука. Знакомство с мерками для построения чертежа фартука, названиями контурных линий. Снятие мерок и запись их в тетрадь.
	Знакомятся с деталями фартука.
Снимают мерки и записывают их в тетрадь с помощью учителя.
	Знакомятся с деталями фартука.
Знакомятся с мерками для построения чертежа фартука, названиями контурных линий.
Называют контурные линии. Снимают мерки и записывают их в тетрадь.

	57
	Построение чертежа фартука в М 1:4
	1
	Линейка закройщика.
Правила построения чертежа фартука в М 1:4.
Оформление инструкционной карты.
	Работают с линейкой закройщика.
Знакомятся с правилами построения чертежа фартука в М 1:4.
Записывают инструкционную карту в тетрадь.
Строят чертёж на миллиметровой бумаге поэтапно, с помощью учителя.
	Работают с линейкой закройщика.
Знакомятся с правилами построения чертежа фартука в М 1:4.
Записывают инструкционную карту в тетрадь.
Строят чертёж на миллиметровой бумаге.

	58
	Построение чертежа фартука в М 1:4
	1
	Линейка закройщика. Правила построения чертежа фартука в М 1:4. Оформление инструкционной карты.
	Работают с линейкой закройщика. Знакомятся с правилами построения чертежа фартука в М 1:4. Записывают инструкционную карту в тетрадь.
Строят чертёж на миллиметровой бумаге поэтапно, с помощью учителя.
	Работают с линейкой закройщика.
Знакомятся с правилами построения чертежа фартука в М 1:4.
Записывают инструкционную карту в тетрадь.
Строят чертёж на миллиметровой бумаге.

	59
	Построение чертежа фартука в М 1:4
	1
	Линейка закройщика.
Правила построения чертежа фартука в М 1:4.
Оформление инструкционной карты.
	Работают с линейкой закройщика.
Знакомятся с правилами построения чертежа фартука в М 1:4.
Записывают инструкционную карту в тетрадь.
Строят чертёж на миллиметровой бумаге поэтапно, с помощью учителя
	Работают с линейкой закройщика. Знакомятся с правилами построения чертежа фартука в М 1:4. Записывают инструкционную карту в тетрадь.
Строят чертёж на миллиметровой бумаге.

	60-62
	Построение выкройки фартука  
	3
	Правила построения выкройки фартука на свой размер.
Построение выкройки фартука. Вырезание выкройки фартука.
	Повторяют правила техники безопасности при работе с ножницами.
Строят выкройку фартука с помощью учителя.
Вырезают выкройку фартука.
	Знакомятся с правилами построения выкройки фартука на свой размер. Повторяют виды ножниц. Повторяют правила техники безопасности при работе с ножницами.
Строят выкройку фартука. Вырезают выкройку фартука.

	63
	Подготовка ткани к раскрою
	1
	Повторяют правила подготовки ткани к раскрою.
Декатирование ткани.
Подготовка ткани к раскрою. Определение направления нити, лицевой и изнаночной сторон, дефектов ткани.
	Готовят ткань к раскрою. Определяют направление нити, лицевую и изнаночную стороны, дефекты ткани с помощью учителя.
	Повторяют правила подготовки ткани к раскрою. Декатируют ткань.
Готовят ткань к раскрою. Определяют направление нити, лицевую и изнаночную стороны, дефекты ткани.

	64
	Раскрой фартука
	1
	Раскладка выкройки на ткани. Повторение размеров припусков на швы.
Повторение техники безопасности при раскрое.
Раскрой фартука  
	Повторяют технику безопасности при раскрое. Кроят фартук с помощью учителя.
	Раскладывают выкройку на ткани.
Повторяют размеры припусков на швы. Повторяют технику безопасности при раскрое. Кроят фартук.

	65
	Подготовка кроя фартука к обработке
	1
	Повторение правил подготовки ткани к обработке. Обозначение середины нижней части фартука, пояса. Прокладывание копировальными строчками контурных линий.
	Прокладывают копировальные строчки, контурные линии с помощью учителя.
	Повторяют правила подготовки ткани в обработке.
Обозначают середину нижней части фартука, пояса.
Прокладывают копировальными строчками контурные линии.

	66
	Составление плана пошива фартука
	1
	Составление плана пошива фартука в тетради в ходе коллективной беседы и запись его в тетради.
	Записывают план пошива фартука в тетради.
	Составляют план пошива фартука в ходе коллективной беседы и записывают его в тетради.

	67
	Заготовка косой обтачки для обработки нижней части фартука и кармана
	1
	Определение длины косой обтачки. Заготовка косую обтачку для обработки нижней части фартука и кармана.
Раскрой косой обтачки.
	Определяют длину косой обтачки с помощью учителя. Раскраивают косую обтачку с помощью учителя.
	Определяют длину косой обтачки. 
Заготавливают косую обтачку для обработки нижней части фартука и кармана.
Раскраивают косую обтачку.

	68
	Обработка кармана фартука двойной косой обтачкой
	1
	Знакомство с последовательностью обработки кармана фартука двойной косой обтачкой.
Работа с предметно-технологической картой.
Технологические требования к обработке кармана.
Демонстрация технологических приемов обработки кармана фартука двойной косой обтачкой. 
	Знакомятся с последовательностью обработки кармана фартука двойной косой обтачкой.  
	Знакомятся с последовательностью обработки кармана фартука двойной косой обтачкой. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к обработке кармана.
Знакомятся с технологическими приемами обработки кармана фартука двойной косой обтачкой.

	69
	Обработка кармана фартука двойной косой обтачкой
	1
	Обработка кармана фартука двойной косой обтачкой.
Наметывание и настрачивание двойной косой обтачки на закругленный срез.
	Обрабатывают карман фартука с помощью учителя. Наметывают и настрачивают двойную косую обтачку на закругленный срез.
	Обрабатывают карман фартука. Наметывают и настрачивают двойную косую обтачку на закругленный срез.

	70
	Обработка кармана фартука двойной косой обтачкой
	1
	Обработка кармана фартука двойной косой обтачкой.
Выметывание и настрачивание двойной косой обтачки на основную деталь.
	Обрабатывают карман фартука с помощью учителя. Выметывают и настрачивают двойную косую обтачку на основную деталь.
	Обрабатывают карман фартука.
Выметывают и настрачивают двойную косую обтачку на основную деталь.

	71-72
	Обработка нижней части фартука двойной косой обтачкой
	2
	Повторение последовательности обработки нижней части фартука двойной косой обтачкой.
Работа с предметно-технологической картой.
Технологические требования к выполнению операции. Демонстрация технологических приемов обработки нижней части фартука двойной косой обтачкой.
	Повторяют последовательность обработки нижней части фартука двойной косой обтачкой.  
	Повторяют последовательность обработки нижней части фартука двойной косой обтачкой.
Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к выполнению операции.
Знакомятся с технологическими приемами обработки нижней части фартука двойной косой обтачкой.

	73-74
	Обработка нижней части фартука двойной косой обтачкой
	2
	Обработка нижней части фартука двойной косой обтачкой. Наметывание и настрачивание двойной косой обтачки на закругленный срез
 
	Обрабатывают нижнюю часть фартука двойной косой обтачкой с помощью учителя.
Наметывают и настрачивают двойную косую обтачку на закругленный срез.
	Обрабатывают нижнюю часть фартука двойной косой обтачкой.
Наметывают и настрачивают двойную косую обтачку на закругленный срез
 

	75-76
	Обработка нижней части фартука двойной косой обтачкой
	2
	Обработка нижней части фартука двойной косой обтачкой. Выметывание двойной косой обтачки на основную деталь.
	Обрабатывают нижнюю часть фартука двойной косой обтачкой с помощью учителя. Выметывают    двойную косую обтачку на основную деталь.
	Обрабатывают нижнюю часть фартука двойной косой обтачкой. Выметывают двойную косую обтачку на основную деталь.

	77-78
	Обработка нижней части фартука двойной косой обтачкой
	2
	Обработка нижней части фартука двойной косой обтачкой. Настрачивание двойной косой обтачки на основную деталь.
	Обрабатывают нижнюю часть фартука двойной косой обтачкой с помощью учителя.
Настрачивают двойную косую обтачку на основную деталь.
	Обрабатывают нижнюю часть фартука двойной косой обтачкой.
Настрачивают двойную косую обтачку на основную деталь.

	79-80
	Выполнение сборок по верхнему срезу фартука машинным способом
	2
	Повторение   выполнения сборок машинным способом.
Работа с предметно-технологической картой.
Технологические требования к выполнению машинных сборок. Выполнение сборок по верхнему срезу фартука машинным способом.
	Повторяют выполнение сборок машинным способом. Выполняют сборки по верхнему срезу фартука машинным способом с помощью учителя.
	Повторяют выполнение сборок машинным способом. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к выполнению машинных сборок. Выполняют сборки по верхнему срезу фартука машинным способом.

	81-82
	Обработка пояса фартука
	2
	Способы обработки пояса фартука. Работа с предметно-технологической картой.
Технологические требования к выполнению операции.
Обработка пояса фартука.
	Разбирают   способы обработки пояса. Обрабатывают пояс фартука с помощью учителя.
	Знакомятся со способами обработки пояса.
Работают с предметно-технологической картой.
Соблюдают технологические требования к выполнению операции. Обрабатывают пояс фартука.

	83-86
	Обработка поясом верхней части фартука    
	4
	Обработка поясом верхней части фартука.
Работа с предметно-технологической картой.
Технологические требования к обработке поясом верхней части фартука.
Приметывание и притачивание нижней части пояса к верхней части фартука
Обработка поясом верхней части фартука.
Наметывание пояса, закрывая машинную строчку.
Обработка поясом верхней части фартука.
Настрачивание пояса на верхнюю часть фартука, ширина шва 1-2 мм от подогнутого края.
	Знакомятся с обработкой поясом верхней части фартука.
Обрабатывают поясом верхнюю часть фартука с помощью учителя. Приметывают и притачивают нижнюю часть пояса к верхней части фартука. Обрабатывают поясом верхнюю часть фартука с помощью учителя. Наметывают пояс, закрывая машинную строчку Настрачивают пояс на верхнюю часть фартука, ширина шва 1-2 мм от подогнутого края.
	Знакомятся с обработкой поясом верхней части фартука.
Работают с предметно-технологической картой.
Соблюдают технологические требования к обработке поясом верхней части фартука.
Обрабатывают поясом верхнюю часть фартука. Приметывают и притачивают нижнюю часть пояса к верхней части фартука. Наметывают пояс, закрывая машинную строчку. Настрачивают пояс на верхнюю часть фартука, ширина шва 1-2 мм от подогнутого края.

	87
	Окончательная отделка фартука. Утюжка фартука. Тест
	1
	Повторение правил выполнения окончательной отделки изделия. Технологические требования к окончательной отделке и утюжке фартука.
	Повторяют правила выполнения окончательной отделки изделия.  
	Повторяют правила выполнения окончательной отделки изделия.
Соблюдают технологические требования к окончательной отделке и утюжке фартука.

	88
	Окончательная отделка фартука. Утюжка фартука. Тест
	1
	Выполнение окончательной отделки и утюжки фартука.
Проверка качества выполненной работы.
Оценивание выполненной работы.
	Выполняют окончательную отделку и утюжку фартука с помощью учителя.
Проверяют качество выполненной работы. Оценивают выполненную работу.
	Выполняют окончательную отделку и утюжку фартука. Проверяют качество выполненной работы. Оценивают выполненную работу.

	Ремонт одежды. Заплаты 10

	89-90
	Определение вида ремонта Наложение заплаты ручным способом
	2
	Знакомство с видами ремонта одежды.    Знакомство со способами наложения заплаты. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к выполнению заплаты. Определение вид ремонта. Подбор ткани с учетом рисунка. Заготовка заплаты Обработка заплаты ручным способом. Оценка выполненной работы
	Знакомятся с видами ремонта одежды и со способами наложения заплаты.  Определяют вид ремонта с помощью учителя. Обрабатывают заплату ручным способом с помощью учителя
	Знакомятся с видами ремонта одежды и со способами наложения заплаты. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к выполнению заплаты. Определяют вид ремонта. Подбирают ткань с учетом рисунка. Заготавливают заплату. Обрабатывают заплату ручным способом. Оценивают выполненную работу

	91-94
	Наложение заплаты машинным способом
	4
	Повторение видов ремонта одежды.    Повторение способов наложения заплаты. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к выполнению заплаты машинным способом. Определение вида ремонта. Подбор ткани с учетом рисунка. Заготовка заплаты Обработка заплату машинным способом. Оценивание выполненной работы.
	Повторяют виды ремонта одежды.
Заготавливают заплату с помощью учителя.   Обрабатывают заплату машинным способом с помощью учителя с помощью учителя.
	Повторяют виды ремонта одежды.    Повторяют способы наложения заплаты. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к выполнению заплаты машинным способом.  Определяют вид ремонта. Подбирают ткань с учетом рисунка. Заготавливают заплату. Обрабатывают заплату машинным способом. Оценивают выполненную работу.

	95-98
	Обработка косого среза долевой обтачкой (урок контроля знаний, умений навыков) 
	4
	Контрольная работа.
Анализ объекта труда.
Повторение   последовательности изготовления изделия.
Технологические требования к обработке косого среза долевой обтачкой.
Обработка косого среза долевой обтачкой.
Оценивание выполненной работы.
Тест.
	Повторяют последовательность изготовления изделия.  Обрабатывают косой срез долевой обтачкой с помощью учителя.
Оценивают выполненную работу.
Выполняют тест..
	Анализируют объект труда. Повторяют последовательность изготовления изделия.  Соблюдают технологические требования к обработке косого среза долевой обтачкой.
Обрабатывают косой срез долевой обтачкой.
Оценивают выполненную работу.
Выполняют тест.

	Запошивочный шов 8

	99-100
	Конструкция и выполнение запошивочного шва I способом
	2
	Знакомство с конструкцией запошивочного шва при выполнении I способом. Рассматривание образцов.  
	Знакомятся с конструкцией запошивочного шва при выполнении I способом. Рассматривают образцы.
	Знакомятся с конструкцией запошивочного шва при выполнении I способом. Рассматривают образцы.

	101-102
	Конструкция и выполнение запошивочного шва I способом
	2
	Выполнение запошивочного шва I способом на образце.
Оформление в тетради.
	Выполняют запошивочный шов I способом на образце. Оформляют в тетради.
	Выполняют запошивочный шов I способом на образце. Оформляют в тетради.

	103-104
	Конструкция и выполнение запошивочного шва II способом
	2
	Знакомство с конструкцией шва при выполнении II способом. Рассматривание образцов. 
	Знакомство с конструкцией шва при выполнении II способом.
Рассматривают образцы.  
	Знакомство с конструкцией шва при выполнении II способом.
Рассматривают образцы.

	
105-106
	Конструкция и выполнение запошивочного шва II способом
	2
	Выполнение запошивочного шва II способом на образце.
Оформление в тетради.
	Выполняют запошивочный шов II способом на образце. Оформляют в тетради.
	Выполняют запошивочный шов II способом на образце. Оформляют в тетради.

	Работа с тканью. Изготовление ночной сорочки 40

	107-108
	Сатиновое и саржевое переплетение в ткани
	2
	Знакомство с видами переплетений в тканях.
Рассматривание образцов.  Определение на образцах виды переплетений ткани и оформление их в тетради.
 
	Знакомятся с видами переплетений в тканях. Рассматривают образцы. Определяют на образцах виды переплетений с помощью учителя и оформляют их в тетради.
	Знакомятся с видами переплетений в тканях. Рассматривают образцы Определяют на образцах виды переплетений ткани и оформляют их в тетради.

	109
	Ночная сорочка с круглым вырезом. Анализ образца
	1
	Анализ объекта труда.
Определение видов тканей, применяемые для ночной сорочки.
Определение швов, применяемых при пошиве ночной сорочки. Подбор коллекции тканей для ночной сорочки и оформление в тетради.
	Подбирают коллекцию тканей для ночной сорочки и оформляют ее.
	Анализируют объект труда. Определяют виды тканей, применяемых для ночной сорочки.
Определяют швы, применяемые при пошиве ночной сорочки.
Подбирают коллекцию тканей для ночной сорочки и оформляют ее.

	110
	Снятие мерок для построения чертежа ночной сорочки
	1
	Знакомство с названиями мерок. Знакомство с технологией снятия мерок.
Технологические требования к снятию мерок.
Снятие мерок для построения чертежа ночной сорочки.
Запись мерок в тетрадь.
	Знакомятся с названиями мерок.
Снимают мерки для построения чертежа ночной сорочки с помощью учителя. Записывают мерки в тетрадь.
	Знакомятся с названиями мерок.
Знакомятся с технологией снятия мерок.
Соблюдают технологические требования к снятию мерок.
Снимают мерки для построения чертежа ночной сорочки.
Записывают мерки в тетрадь.

	111-112
	Построение чертежа ночной сорочки с круглым вырезом в М 1:4
	2
	Повторяют правила построения чертежа в М 1:4.  
	Повторяют правила построения чертежа в М 1:4.  
	Повторяют правила построения чертежа в М 1:4.  

	113-114
	Построение чертежа ночной сорочки с круглым вырезом в М 1:4
	2
	Построение чертежа выкройки ночной сорочки в М 1:4.
Оформление инструкционной карты.
	Строят чертеж выкройки ночной сорочки в М 1:4 с помощью учителя.
Оформляют инструкционную карту.
	Строят чертеж выкройки ночной сорочки в М 1:4. Оформляют инструкционную карту.

	115-116
	Построение выкройки ночной сорочки с круглым вырезом
	2
	Правила построения ночной сорочки на свой размер
	Изучают правила построения ночной сорочки на свой размер.
	Изучают правила построения ночной сорочки на свой размер.

	117-118
	Построение выкройки ночной сорочки с круглым вырезом
	2
	Построение чертежа выкройки ночной сорочки в натуральную величину.
Вырезание выкройки
	Строят чертеж выкройки ночной сорочки в натуральную величину с помощью учителя.  Вырезают выкройку.
	Строят чертеж выкройки ночной сорочки в натуральную величину.  Вырезают выкройку.

	119-120
	Раскрой ночной сорочки с круглым вырезом
	2
	Раскладка выкройки на ткани. Повторение размеров припусков на швы.
Повторение правил техники безопасности при раскрое.  
	Раскладывают выкройки на ткани с помощью учителя. Повторяют размеры припусков на швы.
Повторяют правила техники безопасности при раскрое.
	Раскладывают выкройки на ткани. 
Повторяют размеры припусков на швы. Повторяют правила техники безопасности при раскрое.

	121
	Раскрой ночной сорочки с круглым вырезом
	1
	Раскрой ночной сорочки с круглым вырезом.
	Раскраивают ночную сорочку с круглым вырезом.
	Раскраивают ночную сорочку с круглым вырезом.

	122
	Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке
	1
	Повторение копировальных стежков, их назначение.
Подготовка кроя ночной сорочки к обработке.
	Повторяют копировальные стежки, их назначение.
	Повторяют копировальные стежки, их назначение. Готовят крой ночной сорочки к обработке.

	123
	Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке
	1
	Прокладка копировальных строчек, контрольных линий.
	Прокладывают копировальные строчки, контрольные линии с помощью учителя.
	Прокладывают копировальные строчки, контрольные линии.

	124
	Обработка плечевых срезов
	1
	Знакомство с последовательностью обработки плечевых срезов.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования выполнения запошивочного шва. Демонстрация технологических приемов обработки плечевых срезов
	Знакомятся с последовательностью обработки плечевых срезов  
	Знакомятся с последовательностью обработки плечевых срезов. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования выполнения запошивочного шва.
Знакомятся с технологическими приемами обработки плечевых срезов.

	125
	Обработка плечевых срезов
	1
	Обработка плечевых срезов запошивочным швом.
	Обрабатывают плечевые срезы стачным швом
	Обрабатывают плечевые срезы запошивочным швом

	126
	Заготовка косой обтачки для обработки горловины ночной сорочки
	1
	Определение длины косой обтачки для горловины ночной сорочки. Заготовка косой обтачки для обработки горловины ночной сорочки.
Раскрой косой обтачки.
	Заготавливают косую обтачку для обработки горловины ночной сорочки с помощью учителя. Кроят косую обтачку
	Определяют длину косой обтачки для горловины ночной сорочки. Заготавливают косую обтачку для обработки горловины ночной сорочки. Кроят косую обтачку

	127
	Обработка   выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой
	1
	Повторение последовательности обработки среза двойной косой обтачкой.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования обработки горловины двойной косой обтачкой.
Демонстрация технологических приемов обработки выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой.  
	Повторяют последовательность обработки среза двойной косой обтачкой.  
	Повторяют последовательность обработки среза двойной косой обтачкой.
Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования обработки горловины двойной косой обтачкой. Знакомятся с технологическими приемами обработки выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой.

	128
	Обработка   выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой
	1
	Обработка выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой.
Соединение косой обтачки в круг. Складывание обтачки вдвое, сметывание срезов.
	Обрабатывают вырез горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой с помощью учителя.
 Соединяют косую обтачку в круг.
Складывают обтачку вдвое, сметывают срезы.
	Обрабатывают вырез горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой. Соединяют косую обтачку в круг.
Складывают обтачку вдвое, сметывают срезы.  

	129
	Обработка   выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой
	1
	Обработка выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой.
Приметывание двойной косой обтачки к срезу горловины.
	Обрабатывают вырез горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой.
Приметывают двойную косую обтачку к срезу горловины.
	Обрабатывают вырез горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой. Приметывают двойную косую обтачку к срезу горловины.

	130
	Обработка   выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой
	1
	Обработка выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой.
Обтачивание выреза горловины двойной косой обтачкой, ширина шва 10 мм.
	Обрабатывают вырез горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой.
Обтачивают вырез горловины двойной косой обтачкой, ширина шва 10 мм.
	Обрабатывают вырез горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой. Обтачивают вырез горловины двойной косой обтачкой, ширина шва 10 мм.

	131
	Обработка   выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой
	1
	Обработка выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой.
Отгибание обтачки на лицевую сторону, выправление и выметывание шва, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1-2 мм.
	Обрабатывают вырез горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой.
Отгибают обтачку на лицевую сторону, выправляют и выметывают шов, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1-2 мм.
	Обрабатывают вырез горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой. Отгибают обтачку на лицевую сторону, выправляют и выметывают шов, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1-2 мм.

	132
	Обработка   выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой
	1
	Обработка выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой.
Настрачивание косой обтачки на основную деталь на расстоянии 1-2 мм от края обтачки.
	Обрабатывают вырез горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой. Настрачивают косую обтачку на основную деталь на расстоянии 1-2 мм от края обтачки.
	Обрабатывают вырез горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой. Настрачивают косую обтачку на основную деталь на расстоянии 1-2 мм от края обтачки.

	133
	Обработка   выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой
	1
	Обработка выреза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой.
Проведение влажно-тепловой обработки горловины.
	Обрабатывают вырез горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой.
Проводят влажно-тепловую обработку горловины.
	Обрабатывают вырез горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой. Проводят влажно-тепловую обработку горловины.

	134
	Соединение боковых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным швом
	1
	Повторение последовательности обработки срезов   запошивочным швом.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования выполнения запошивочного шва. Демонстрация технологических приемов обработки боковых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным швом.
	Повторяют последовательность обработки срезов запошивочным швом. 
	Повторяют последовательность обработки срезов запошивочным швом. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования выполнения запошивочного шва.
Знакомятся с технологическими приемами обработки боковых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным швом.

	135
	Соединение боковых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным швом
	1
	Обработка боковых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным швом.
Складывание деталей лицевой стороной внутрь, сметывание, стачивание.
	Обрабатывают боковые срезы сорочки с круглым вырезом стачным швом.
Складывают детали лицевой стороной внутрь, сметывают, стачивают.
	Обрабатывают боковые срезы сорочки с круглым вырезом запошивочным швом.
Складывают детали лицевой стороной внутрь, сметывают, стачивают.

	136
	Соединение боковых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным швом
	1
	Обработка боковых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным швом.
Раскладывание деталей в разные стороны, огибание срезом одной детали срез другой, заметывание.
	Обрабатывают боковые срезы сорочки с круглым вырезом стачным швом.
Раскладывают детали в разные стороны, огибают срезом одной детали срез другой, заметывают.
	Обрабатывают боковые срезы сорочки с круглым вырезом стачным швом. Раскладывают детали в разные стороны, огибают срезом одной детали срез другой, заметывают.

	137
	Соединение боковых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным швом
	1
	Обработка боковых срезов сорочки с круглым вырезом запошивочным швом.
Настрачивание на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края.
	Обрабатывают боковые срезы сорочки с круглым вырезом стачным швом.
Настрачивают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края.
	Обрабатывают боковые срезы сорочки с круглым вырезом стачным швом. Настрачивают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края.

	138
	Обработка пройм ночной сорочки двойной косой обтачкой
	1
	Повторение последовательности обработки среза двойной косой обтачкой.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования обработки пройм двойной косой обтачкой.
Демонстрация технологических приемов обработки пройм ночной сорочки двойной косой обтачкой.
	Повторяют последовательность обработки среза двойной косой обтачкой.    
	Повторяют последовательность обработки среза двойной косой обтачкой.
Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования обработки пройм двойной косой обтачкой.
Знакомятся с технологическими приемами обработки пройм ночной сорочки двойной косой обтачкой.

	139
	Обработка пройм ночной сорочки двойной косой обтачкой
	1
	Обработка пройм ночной сорочки двойной косой обтачкой. Соединение косой обтачки в круг. Складывание обтачки вдвое, сметывание срезов.
Приметывание двойной косой обтачки к срезу пройм. .Обтачивание пройм двойной косой обтачкой, ширина шва 10 мм.
	Обрабатывают проймы ночной сорочки двойной косой обтачкой с помощью учителя. Соединяют косую обтачку в круг.
Складывают обтачку вдвое, сметывают срезы.
Обтачивают проймы двойной косой обтачкой, ширина шва 10 мм.
	Обрабатывают вырез горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой. Соединяют косую обтачку в круг.
Складывают обтачку вдвое, сметывают срезы. Обтачивают проймы двойной косой обтачкой, ширина шва 10 мм.

	140
	Обработка пройм ночной сорочки двойной косой обтачкой
	1
	Обработка пройм   двойной косой обтачкой.
Отгибание обтачки на лицевую сторону, выправление и выметывание шва, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1-2 мм.
	Обрабатывают проймы ночной сорочки двойной косой обтачкой с помощью учителя. Отгибают обтачку на лицевую сторону, выправляют и выметывают шов, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1-2 мм.
	Обрабатывают проймы ночной сорочки двойной косой обтачкой.
Отгибают обтачку на лицевую сторону, выправляют и выметывают шов, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1-2 мм.

	141-142
	Обработка пройм ночной сорочки двойной косой обтачкой
	2
	Обработка пройм ночной сорочки двойной косой обтачкой. Настрачивание на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края.
Проведение влажно-тепловой обработки пройм.
	Обрабатывают проймы ночной сорочки двойной косой обтачкой с помощью учителя. Настрачивают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края. Проводят влажно-тепловую обработку пройм.
	Обрабатывают проймы ночной сорочки двойной косой обтачкой. Настрачивают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края.
Проводят влажно-тепловую обработку пройм.

	143-144
	Обработка нижнего среза ночной сорочки
	2
	Повторение видов обработки низа изделия.
Работа с предметно-технологической картой.  Технологические требования к качеству выполнения шва вподгибку с закрыты срезом.
Демонстрация технологических приемов обработки низа изделия.  
Обработка нижнего среза ночной сорочки.
	Повторяют виды обработки низа изделия.
Обрабатывают нижний срез ночной сорочки.
	Повторяют виды обработки низа изделия.
Работают с предметно-технологической картой.
Соблюдают технологические требования к качеству выполнения шва в подгибку с закрыты срезом.
Знакомятся с технологическими приемами обработки низа изделия. Обрабатывают нижний срез ночной сорочки.

	145
	Окончательная отделка ночной сорочки. Утюжка ночной сорочки с круглым вырезом. Тест
	1
	Повторение правил выполнения окончательной отделки изделия. Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей.
Технологические требования к окончательной отделке и утюжке ночной сорочки.
	Повторяют правила выполнения окончательной отделки изделия.  
	Повторяют правила выполнения окончательной отделки изделия.
Соблюдают технологические требования к окончательной отделке и утюжке ночной сорочки.

	146
	Окончательная отделка ночной сорочки. Утюжка ночной сорочки с круглым вырезом.
	1
	Выполнение окончательной отделки и утюжки ночной сорочки с круглым вырезом.
Оценивание выполненной работы.
	Выполняют окончательную отделку и утюжку ночной сорочки с круглым вырезом. Оценивают выполненную работу с помощью учителя.
Выполняют тест.
	Выполняют окончательную отделку и утюжку ночной сорочки с круглым вырезом. Оценивают выполненную работу.
Выполняют тест.

	Обработка накладных карманов и соединение их с основной деталью 12

	147-148
	Назначение карманов и их фасоны
	2
	Знакомство с карманами: виды, форма, название срезов. Рассматривание образцов.
Зарисовка карманов в тетрадь.
	Знакомятся с карманами: виды, форма, название срезов. Рассматривают образцы. Зарисовывают карманы в тетрадь.
	Знакомятся с карманами: виды, форма, название срезов.
Рассматривают образцы. Зарисовывают карманы в тетрадь.

	149-150
	Обработка гладкого накладного кармана и его соединение с основной деталью
	2
	Знакомство с последовательностью обработки накладного кармана. Определение места расположение кармана на изделии.
Знакомство с размерами припуска на швы.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к обработке карманов.
	Знакомятся с последовательностью обработки накладного кармана.  
	Знакомятся с последовательностью обработки накладного кармана.
Определяют места расположение кармана на изделии.
Знакомятся с размерами припуска на швы.
Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования обработки карманов.

	151-152
	Обработка гладкого накладного кармана и его соединение с основной деталью
	2
	Демонстрация технологических приемов обработки гладкого накладного кармана.
Обработка гладкого накладного кармана и его соединение с основной деталью
	Знакомятся с технологическими приемами обработки гладкого накладного кармана. Обрабатывают гладкий накладной карман и соединяют его с основной деталью с помощью учителя.
	Знакомятся с технологическими приемами обработки гладкого накладного кармана.
Обрабатывают гладкий накладной карман и соединяют его с основной деталью.

	153-154
	Обработка накладного кармана с отворотом
	2
	Знакомство с последовательностью обработки накладного кармана с отворотом.
Знакомство с размерами припуска на швы.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к изготовлению накладного кармана с отворотом.
	Знакомятся с последовательностью обработки накладного кармана с отворотом.  
	Знакомятся с последовательностью обработки накладного кармана с отворотом. Знакомятся с размерами припуска на швы.
Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к изготовлению накладного кармана с отворотом.

	155-156
	Обработка накладного кармана с отворотом
	2
	Демонстрация технологических приемов обработки накладного кармана с отворотом.
Обработка накладного кармана с отворотом
	Знакомятся с технологическими приемами обработки накладного кармана с отворотом.
Обрабатывают накладной карман с отворотом с помощью учителя.
	Знакомятся с технологическими приемами обработки накладного кармана с отворотом.
Обрабатывают накладной карман с отворотом

	157-158
	Обработка накладного кармана с отворотом
	2
	Обработка накладного кармана с отворотом. Соединение кармана с основной деталью
	Обрабатывают накладной карман с отворотом с помощью учителя. Соединяют карман с основной деталью
	Обрабатывают накладной карман с отворотом. Соединяют карман с основной деталью  

	Лоскутное шитьё. Изготовление прихватки 36

	159
	Пошив прихваток в технике «Русский квадрат»
	1
	Лоскутное шитьё.
История возникновения.
Знакомство с прихватками: виды, размеры, применяемые ткани. Рассматривание образцов. Технологические требования к пошиву прихваток в технике «Русский квадрат».
	Знакомятся с историей лоскутного шитья.
Знакомятся с лоскутными изделиями и техникой лоскутного шитья. 
Прихватки: виды, размеры, применяемые ткани. Раскрашивают лоскутный орнамент «Русский квадрат» в тетради.  
	Знакомятся с историей лоскутного шитья. Знакомятся с лоскутными изделиями и техникой лоскутного шитья.  Прихватки: виды, размеры, применяемые ткани Зарисовывают лоскутный орнамент «Русский квадрат» в тетради.

	160
	Пошив прихваток в технике «Русский квадрат»
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Русский квадрат».
Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Русский квадрат» с помощью учителя.
Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Русский квадрат». Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.

	161
	Пошив прихваток в технике «Русский квадрат»
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Русский квадрат».
Сбор узора на основной детали.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Русский квадрат» с помощью учителя.
Собирают узор на основной детали.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Русский квадрат» с помощью учителя.
Собирают узор на основной детали.

	162
	Пошив прихваток в технике «Русский квадрат»
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Русский квадрат».
Обработка боковых сторон прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Русский квадрат» с помощью учителя. Обрабатывают боковые стороны прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Русский квадрат» с помощью учителя. Обрабатывают боковые стороны прихватки.

	163
	Пошив прихваток в технике «Колодец»
	1
	Рассматривание образцов. Технологические требования к пошиву прихваток в технике «Колодец».
	Рассматривают образцы.
	Рассматривают образцы. Соблюдают технологические требования к пошиву прихваток в технике «Колодец».

	164
	Пошив прихваток в технике «Колодец»
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Колодец». Подбор материалов, цветовой гаммы. Вырезание заготовок.
 
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Колодец» с помощью учителя.
Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Колодец». Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.

	165
	Пошив прихваток в технике «Колодец»
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Колодец».
Сбор узора на основной детали.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Колодец» с помощью учителя.
Собирают узор на основной детали.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Колодец». Собирают узор на основной детали.

	166
	Пошив прихваток в технике «Колодец»
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Колодец». Обработка боковых сторон прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Колодец» с помощью учителя.
Обрабатывают боковые стороны прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Колодец». Обрабатывают боковые стороны прихватки.

	167
	Пошив прихваток в технике «Мельница»
	1
	Технологические требования к пошиву прихваток в технике «Мельница».  
Рассматривание образцов.  
	Раскрашивают лоскутный орнамент «Мельница» Рассматривают образцы  
	Рассматривают образцы. Соблюдают технологические требования к пошиву прихваток в технике «Мельница»

	168
	Пошив прихваток в технике «Мельница»
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Мельница». Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Мельница» с помощью учителя.
Подбирают материал, цветовую гамму. Вырезают заготовки
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Мельница». Подбирают материал, цветовую гамму. Вырезают заготовки

	169
	Пошив прихваток в технике «Мельница»
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Мельница». Сбор узора на основной детали
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Мельница» с помощью учителя.
Собирают узор на основной детали
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Мельница». Собирают узор на основной детали

	170
	Пошив прихваток в технике «Мельница»
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Мельница». Обработка боковых сторон прихватки
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Мельница» с помощью учителя. Обрабатывают боковые стороны прихватки
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Мельница». Обрабатывают боковые стороны прихватки

	171
	Пошив прихватки с орнаментом из полос
	1
	Рассматривание образцов. Технологические требования к пошиву прихваток с орнаментом из полос.
	Рассматривают образцы. Соблюдают технологические требования к пошиву прихваток с орнаментом из полос.
	Рассматривают образцы. Соблюдают технологические требования к пошиву прихваток с орнаментом из полос.

	172
	Пошив прихватки с орнаментом из полос
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Елочка». Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Елочка» с помощью учителя.
Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Елочка.
Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.

	173
	Пошив прихватки с орнаментом из полос
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Елочка». Сбор узора на основной детали.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Елочка» с помощью учителя.
Собирают узор на основной детали.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Елочка».
Собирают узор на основной детали.

	174
	Пошив прихватки с орнаментом из полос
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Елочка». Обработка боковых сторон прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Елочка» с помощью учителя. Обрабатывают боковые стороны прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Елочка» Обрабатывают боковые стороны прихватки.

	175
	Пошив прихватки с орнаментом из полос
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Пашня». Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок.  
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Пашня» с помощью учителя.
Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Пашня».
Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.

	176
	Пошив прихватки с орнаментом из полос
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из полос в технике «Пашня». Сбор узора на основной детали Обработка боковых сторон прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Пашня» с помощью учителя.
Собирают узор на основной детали.
Обрабатывают боковые стороны прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из полос в технике «Пашня».
Собирают узор на основной детали.
Обрабатывают боковые стороны прихватки.

	177
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов
	1
	Знакомство с закономерностями цветовых сочетаний при лоскутном шитье. Рассматривание образцов. Технологические требования к пошиву прихваток с орнаментом из квадратов.
	Знакомятся с закономерностями цветовых сочетаний при лоскутном шитье.
 
	Знакомятся с закономерностями цветовых сочетаний при лоскутном шитье.
Рассматривают образцы.
Соблюдают технологические требования к пошиву прихваток с орнаментом из квадратов.

	178
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Шахматка».
Подбор материалов, цветовой гаммы. Вырезание заготовок.
	Шьют прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Шахматка» с помощью учителя.
Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.
	Шьют прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Шахматка». Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.

	179
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Шахматка».
Сбор узора на основной детали.  
	Шьют прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Шахматка» с помощью учителя.
Собирают узор на основной детали
	Шьют прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Шахматка». Собирают узор на основной детали.  

	180
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Шахматка».
Обработка боковых сторон прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Шахматка» с помощью учителя.
Обрабатывают боковые стороны прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Шахматка». Обрабатывают боковые стороны прихватки.

	181
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Квадрат в квадрате».
Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок.
Сбор узора на основной детали. 
	Шьют прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Квадрат в квадрате» с помощью учителя. Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.
Собирают узор на основной детали.
	Шьют прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Квадрат в квадрате». Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки. Собирают узор на основной детали.

	182
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов
	1
	Пошив прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Квадрат в квадрате». Обработка боковых сторон прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Квадрат в квадрате» с помощью учителя. Обрабатывают боковые стороны прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из квадратов в технике «Квадрат в квадрате». Обрабатывают боковые стороны прихватки.

	183-184
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников
	2
	Знакомство с геометрическими составляющими лоскутного шитья.
Рассматривание образцов. Технологические требования к пошиву прихваток с орнаментом из треугольников.  
	Знакомятся с геометрическими составляющими лоскутного шитья.  
	Знакомятся с геометрическими составляющими лоскутного шитья.
Рассматривают образцы. Соблюдают технологические требования к пошиву прихваток с орнаментом из треугольников.

	185-186
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников
	2
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Звезда».
Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок.
	Шьют прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Звезда» с помощью учителя. Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.
	Шьют прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Звезда».
Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.

	187-188
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников
	2
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Звезда».
Сбор узора на основной детали.  
	Шьют прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Звезда» с помощью учителя. Собирают узор на основной детали.
	Шьют прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Звезда».
Собирают узор на основной детали.

	189-190
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников
	2
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Звезда».
Обработка боковых сторон прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Звезда» с помощью учителя.  Обрабатывают боковые стороны прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Звезда».
Обрабатывают боковые стороны прихватки.

	191-192
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников
	2
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Кошачья лапа».
Подбор материалов, цветовой гаммы.
Вырезание заготовок.  
	Шьют прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Кошачья лапа» с помощью учителя.
Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.
	Шьют прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Кошачья лапа».
Подбирают материал, цветовую гамму.
Вырезают заготовки.

	193-194
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников
	2
	Пошив прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Кошачья лапа».
Сбор узора на основной детали Обработка боковых сторон прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Кошачья лапа» с помощью учителя.
Собирают узор на основной детали.
Обрабатывают боковые стороны прихватки.
	Шьют прихватки с орнаментом из прямоугольных треугольников в технике «Кошачья лапа».
Собирают узор на основной детали.
Обрабатывают боковые стороны прихватки.
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	195-196
	Раскрой диванной подушки
	2
	Повторение правил раскладки выкройки на ткани.
Повторение размеров припусков на швы.
Повторение правил техники безопасности при раскрое. Раскрой диванной подушки.
	Повторяют правила раскладки выкройки на ткани.
Повторяют правила техники безопасности при раскрое.
Раскраивают диванную подушку с помощью учителя.
	Повторяют правила раскладки выкройки на ткани. Повторяют размеров припусков на швы. Повторяют правила техники безопасности при раскрое. Раскраивают диванную подушку.

	197
	Подготовка кроя диванной подушки к обработке
	1
	Повторение правил подготовки кроя подушки к обработке. Прокладывание копировальных стежков, контурных линий.
	Готовят крой подушки к обработке.
Прокладывают копировальные стежки, контурные линии с помощью учителя.
	Готовят крой подушки к обработке.
Прокладывают копировальные стежки, контурные линии.

	198
	Украшение диванной подушки аппликацией
	1
	Знакомство с видами аппликаций. Знакомство с правилами выполнения аппликации.
Технологические требования к выполнению аппликации на диванную подушку.
	Знакомятся с видами аппликаций. 
	Знакомятся с видами аппликаций.
Знакомятся с правилами выполнения аппликации. Соблюдают технологические требования к выполнению аппликации на диванную подушку.

	199
	Украшение диванной подушки аппликацией
	1
	Выполнение аппликации на диванную подушку.  
Подбор рисунка, изготовление шаблонов, вырезание элементы рисунка из ткани.
	Выполняют аппликацию на диванную подушку с помощью учителя.
Подбирают рисунок, делают шаблоны, вырезают элементы рисунка из ткани.
	Выполняют аппликацию на диванную подушку. Подбирают рисунок, делают шаблоны, вырезают элементы рисунка из ткани.

	200
	Украшение диванной подушки аппликацией
	1
	Выполнение аппликации на диванную подушку.
Раскладка на крое подушки, настрачивание на основную деталь.
	Выполняют аппликацию на диванную подушку с помощью учителя.
Раскладывают на крое подушки, настрачивают на основную деталь.
	Выполняют аппликацию на диванную подушку. Раскладывают на крое подушки, настрачивают на основную деталь.

	201
	Украшение диванной подушки аппликацией
	1
	Выполнение аппликации на диванную подушку.
Отделка подушки декоративными стежками.
	Выполняют аппликацию на диванную подушку с помощью учителя.
Отделывают подушку декоративными стежками.
	Выполняют аппликацию на диванную подушку. Отделывают подушку декоративными стежками.

	202-203
	Соединение деталей подушки
	2
	Повторение правил сметывания деталей подушки.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к соединению деталей подушки.  
	Повторяют правила сметывания деталей подушки.  
	Повторяют правила сметывания деталей подушки. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к соединению деталей подушки.

	204
	Соединение деталей подушки
	1
	Соединительные швы.
Стачной шов.
Соединение деталей подушки стачным швом.
	Называют соединительные швы. Рассказывают по технологической карте последовательность выполнения стачного шва.
Соединяют детали подушки стачным швом с помощью учителя.
	Называют соединительные швы.
Рассказывают последовательность выполнения стачного шва. Соединяют детали подушки стачным швом.

	205
	Набивка подушки синтепоном. Окончательная отделка подушки
	1
	Знакомство с видами набивки подушки.
Технологические требования к набивке подушки.
Набивка подушки синтепоном. Повторение правил выполнения окончательной отделки подушки.
	Знакомятся с видами набивки подушки.
Набивают подушки синтепоном.  
	Знакомятся с видами набивки подушки.
Технологические требования к набивке подушки.
Набивают подушки синтепоном.
Повторяют правила выполнения окончательной отделки подушки.

	206
	Набивка подушки синтепоном. Окончательная отделка подушки
	1
	Соблюдают технологические требования к отделке подушки. Выполнение окончательной отделка подушки.
Оценивание выполненной работы.
	Выполняют окончательную отделку подушки с помощью учителя.
	Соблюдают технологические требования к отделке подушки.
Выполняют окончательную отделку подушки.
Оценивают выполненную работу.

	207-208
	 Обработка накладного кармана и соединение его с основной деталью (урок контроля знаний, умений навыков)
	2
	Контрольная работа Повторение последовательности изготовления накладного кармана.
Технологические требования к обработке накладного кармана. Выполнение обработки накладного кармана и соединение его с основной деталью.
Оценивание выполненной работы.
	Повторяют последовательность изготовления накладного кармана по предметно-технологической карте. Выполняют обработку накладного кармана и соединение его с основной деталью с помощью учителя.  
	Повторяют последовательности изготовления накладного кармана.
Соблюдают технологические требования к обработке накладного кармана. Выполняют обработку накладного кармана и соединение его с основной деталью.
Оценивают выполненную работу.

	209-210
	Обработка накладного кармана и соединение его с основной деталью (урок контроля знаний, умений навыков). 
	2
	Контрольная работа. Выполнение обработки накладного кармана и соединение его с основной деталью.
Оценивание выполненной работы.
Тест.  
	Выполняют обработку накладного кармана и соединение его с основной деталью с помощью учителя. Выполняют тест с выбором ответа из 2-х предложенных вариантов.  
Выполняют тест.
	Выполняют обработку накладного кармана и соединение его с основной деталью.
Оценивают выполненную работу. Выполняют тест с выбором ответа из 4-х предложенных вариантов.
Выполняют тест.
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	211-212
	Поясные изделия
	2
	Знакомство с поясными изделиями: понятие, виды, ткани.
Рассматривание образцов. Составление каталога видов брюк.
Выполнение эскиза в тетради.
	Знакомятся с поясными изделиями: понятие, виды, ткани.
Выполняют эскиз бридж и оформляют в тетради с помощью учителя.
	Знакомятся с поясными изделиями: понятие, виды, ткани.
Рассматривают образцы. Составляют каталог видов брюк.
Выполняют эскиз в тетради.

	213-214
	Бриджи. Анализ образца
	2
	Анализ объекта труда. Знакомство с бриджами: фасоны, назначение. Знакомство с деталями бриджей, названиями контурных линий. Рассматривание образцов в журналах мод. Выполнение эскиза бридж и оформление в тетради
	Знакомятся с бриджами: фасоны, назначение.
Знакомятся с деталями бриджей. Выполняют эскиз бридж и оформляют в тетради с помощью учителя.
	Анализируют объект труда. Знакомятся с бриджами: фасоны, назначение. Знакомятся с деталями бриджей, названиями контурных линий. Рассматривают образцы в журналах мод.
Выполняют эскиз бридж и оформляют в тетради.

	215-216
	Ткани, применяемые для пошива бриджей
	2
	Знакомство с тканями, применяемые для бриджей. Рассматривание образцов. Составление коллекции тканей для пошива бриджей.
	Знакомятся с тканями, применяемые для бриджей. Рассматривают образцы. Составляют коллекцию тканей для пошива бриджей.
	Знакомятся с тканями, применяемые для бриджей. Рассматривают образцы. Составляют коллекцию тканей для пошива бриджей.

	217-218
	Детали изделия
	2
	Повторение названий деталей бриджей, контурных линий. Знакомство с мерками для построения чертежа бриджей. Знакомство с правилами снятие мерок для построения чертежа выкройки бриджей и запись их в тетрадь.
	Повторяют названия деталей бриджей, контурных линий. Знакомятся с мерками для построения чертежа бриджей. Знакомятся с правилами снятие мерок для построения чертежа выкройки бриджей и записывают их в тетрадь.
	Повторяют названия деталей бриджей, контурных линий. Знакомятся с мерками для построения чертежа бриджей. Знакомятся с правилами снятие мерок для построения чертежа выкройки бриджей и записывают их в тетрадь.

	219
	Построение чертежа бриджей  
	1
	Снятие мерок для построения выкройки бридж.
Повторение правил построения чертежа на свой размер. 
	Снимают мерки для построения чертежа бриджей.
Повторяют правила построения чертежа на свой размер.  
	Снимают мерки для построения чертежа бриджей. Повторяют правила построения чертежа на свой размер.

	220
	Построение чертежа бриджей 
	1
	Построение чертежа выкройки бриджей.
Оформление инструкционной карты.
	Строят чертеж выкройки бриджей.
Записывают инструкционную карту.
	Строят чертеж выкройки бриджей.
Записывают инструкционную карту.

	221
	Построение выкройки бриджей в натуральную величину
	1
	Повторение правил построения выкройки.
Повторение названий точек, линий чертежа.  
	Повторяют правила построения выкройки. 
Повторяют названия точек, линий чертежа.
	Повторяют правила построения выкройки. Повторяют правила построения выкройки.

	222
	Построение выкройки бриджей в натуральную величину
	1
	Построение выкройки бриджей в натуральную величину. Вырезание выкройки.
	Строят выкройку бриджей в натуральную величину. Вырезают выкройку.
	Строят выкройку бриджей в натуральную величину. Вырезают выкройку.

	223-224
	Подготовка ткани к раскрою
	2
	Повторение правил подготовки ткани к раскрою. Декатирование ткани. Определение направления нитей в ткани.
Подготовка ткани к раскрою.
	Повторяют правила подготовки ткани к раскрою.
Готовят ткань к раскрою с помощью учителя.
	Повторяют правила подготовки ткани к раскрою. Декатируют ткань. Определяют направление нитей в ткани.
Готовят ткань к раскрою.

	225-226
	Раскрой бриджей
	2
	Повторение правил раскладки выкройки на ткани, обмеловка выкройки.
Повторение размеров припусков на швы.
Повторение техники безопасности при раскрое. Раскрой бриджей.
	Правила раскладки выкройки на ткани, обмеловка выкройки. Размеры припусков на швы. Техника безопасности при раскрое.
Кроят бриджи с помощью учителя.
	Повторяют правила раскладки выкройки на ткани, обмеловка выкройки.
Повторяют размеры припусков на швы. Повторяют технику безопасности при раскрое. Кроят бриджи.

	227
	Подготовка кроя бриджей к обработке
	1
	Повторение правил подготовки кроя бриджей к обработке. Прокладывание копировальных строчек, контрольных линий.
	Готовят крой бриджей к обработке.
Прокладывают копировальные строчки, контрольные линии.
	Повторяют правила подготовки кроя бриджей к обработке.
Готовят крой бриджей к обработке.
Прокладывают копировальные строчки, контрольные линии.

	228
	Составление плана пошива бриджей
	1
	Составление плана пошива бриджей в ходе коллективной беседы и запись его в тетради.
	Записывают план пошива бриджей в тетради.
	Составляют плана пошива бриджей в ходе коллективной беседы и записывают его в тетради.

	229
	Сметывание боковых срезов бриджей
	1
	Повторение правил сметывания боковых срезов бриджей. Сметывание боковые срезов бриджей.
	Повторяют правила сметывания боковых срезов бриджей. Сметывают боковые срезы бриджей с помощью учителя.
	Повторяют правила сметывания боковых срезов бриджей.
Сметывают боковые срезы бриджей.

	230
	Сметывание шаговых и среднего среза бриджей
	1
	Повторение правил сметывания шаговых и среднего срезов бриджей.
Сметывание шаговых и средних срезов бриджей.
	Повторяют правила сметывания шаговых и среднего срезов бриджей.  
Сметывают шаговые и средние срезы бриджей.
	Повторяют правила сметывания шаговых и среднего срезов бриджей. Сметывают шаговые и средние срезы бриджей.

	231
	Проведение примерки бриджей
	1
	Знакомство с требованиями к проведению примерки. Технологические требования к качеству проведения примерки бриджей.
	Знакомятся с требованиями к проведению примерки.
	Знакомятся с требованиями к проведению примерки.  Соблюдают технологические требования к качеству проведения примерки бриджей.

	232
	Проведение примерки бриджей
	1
	Проведение примерки бриджей.
	Проводят примерку бриджей с помощью учителя.
	Проводят примерку бриджей.

	233
	Исправление недочетов бриджей, выявленных после примерки
	1
	Знакомство с видами недочетов и способами их исправления. Технологические требования к исправлению недочетов бриджей.
	Соблюдают технологические требования к исправлению недочетов бриджей.
	Знакомятся с видами недочетов и способами их исправления.
Соблюдают технологические требования к исправлению недочетов бриджей.

	234
	Исправление недочетов бриджей, выявленных после примерки
	1
	Исправление недочетов бриджей, выявленных после первой примерки.
	Исправляют недочеты бриджей, выявленных после первой примерки.
	Исправляют недочеты бриджей, выявленных после первой примерки.

	235
	Обработка бриджей после примерки. Применение оверлока
	1
	Знакомство с правилами обработки бриджей после примерки.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к выполнению операции. Демонстрация технологических приемов стачивания боковых, шаговых и среднего швов.
	Обрабатывают бриджи после примерки с помощью учителя. Знакомятся с технологическими приемами стачивания боковых, шаговых и среднего швов.
	Знакомятся с правилами обработки бриджей после примерки.
Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к выполнению операции.
Знакомятся с технологическими приемами стачивания боковых, шаговых и среднего швов.

	236
	Обработка бриджей после примерки. Применение оверлока
	1
	Обработка бриджей после примерки.
Применение оверлока.
	Обрабатывают бриджи после примерки.
	Обрабатывают бриджи после примерки.
.Применяют оверлок.

	237
	Обработка верхнего среза бриджей
	1
	Знакомство со способами обработки верхнего среза бриджей.
Рассматривание образцов. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к обработке верхнего среза бриджей.
Демонстрация технологических приемов обработки верхнего среза бриджей.
	Знакомятся со способами обработки верхнего среза бриджей.
	Знакомятся со способами обработки верхнего среза бриджей.
Рассматривают образцы. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к обработке верхнего среза бриджей. Знакомятся с технологическими приемами обработки верхнего среза бриджей.

	238
	Обработка верхнего среза бриджей
	1
	Обработка верхнего среза бриджей.
	Обрабатывают верхний срез бриджей с помощью учителя.
	Обрабатывают верхний срез бриджей.

	239
	Обработка нижнего среза бриджей
	1
	Знакомство со способами обработки низа изделия.
Выбор в коллективной беседе способа обработки низа бриджей.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к обработке нижнего среза бриджей.
	Знакомятся со способами обработки низа изделия.  
	Знакомятся со способами обработки низа изделия. Выбирают в коллективной беседе способ обработки низа бриджей.
Работают с предметно-технологической картой.
Соблюдают технологические требования к обработке нижнего среза бриджей.

	240-241
	Обработка нижнего среза бриджей
	2
	Обработка нижнего среза бриджей.
	Обрабатывают нижний срез бриджей с помощью учителя.
	Обрабатывают нижний срез бриджей.

	242-243
	Окончательная отделка и утюжка бриджей. Тест
	2
	Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей.
Технологические требования к окончательной отделке бриджей.
	Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей.  
	Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей. Соблюдают технологические требования к окончательной отделке бриджей.

	244
	Окончательная отделка и утюжка бриджей. Тест
	1
	Выполнение окончательной отделки и утюжки бриджей
	Выполняют окончательную отделку и утюжку бриджей с помощью учителя.
	Выполняют окончательную отделку и утюжку бриджей.

	Ремонт одежды 6

	245-247
	Штопка одежды
	3
	Анализ объекта труда. Последовательность выполнения ремонта одежды.  Технологические требования к штопке одежды.
	Анализируют объект труда.  Определяют с помощью учителя последовательность выполнения ремонта одежды. 
	Анализируют объект труда.  Определяют последовательность выполнения ремонта одежды. Соблюдают технологические требования к штопке.

	248-250
	Штопка обежды
	3
	Выполнение штопки.
	Выполняют штопку с помощью учителя.
	Выполняют штопку.

	Практическое  повторение 22

	251
	Раскрой косынки
	1
	Повторение размеры припусков на швы.
Повторение техники безопасности при раскрое. Технические требования к раскрою косынки.
Раскрой косынки.
	Раскраивают косынку с помощью учителя.
	Повторяют размеры припусков на швы. Повторяют технику безопасности при раскрое. Соблюдают технические требования к раскрою косынки.
Раскраивают косынку.

	252
	План пошива косынки
	1
	Составление плана пошива косынки в коллективной беседе. Запись плана пошива косынки в тетради.
	Записывают план пошива косынки в тетради с помощью учителя.
	Составляют план пошива косынки в коллективной беседе.
Записывают план пошива косынки в тетради.

	253
	Обработка долевого среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом
	1
	Повторение правил выполнения шва вподгибку с закрытым срезом.
Работа с предметно-технологической картой. Технические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом.
	Повторяют правила выполнения шва вподгибку с закрытым срезом  
	Повторяют правила выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работают с предметно-технологической картой.
Соблюдают технологические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом.

	254
	Обработка долевого среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом
	1
	Обработка долевого среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом.  
	Обрабатывают долевой срез косынки швом вподгибку с закрытым срезом с помощью учителя.
	Обрабатывают долевой срез косынки швом вподгибку с закрытым срезом.  

	255
	Обработка поперечного среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом
	1
	Повторение правил выполнения шва вподгибку с закрытым срезом.
Работа с предметно-технологической картой. Технические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом.  
	Правила выполнения шва вподгибку с закрытым срезом.
	Повторяют правила выполнения шва вподгибку с закрытым срезом.
Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом.

	256
	Обработка поперечного среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом
	1
	Обработка поперечного среза косынки швом вподгибку с закрытым срезом.  
	Обрабатывают поперечный срез косынки швом вподгибку с закрытым срезом с помощью учителя.
	Обрабатывают поперечный срез косынки швом вподгибку с закрытым срезом.

	257-258
	Заготовка долевой обтачки косынки
	2
	Определение размера долевой обтачки.
Работа с предметно-технологической картой. Раскрой долевой обтачки.
	Определяют размер долевой обтачки с помощью учителя. Раскраивают долевую обтачку с помощью учителя.
	Определяют размер долевой обтачки.
Работают с предметно-технологической картой. Раскраивают долевую обтачку.

	259
	Обработка косого среза косынки долевой обтачкой
	1
	Знакомство с правилами обработки косого среза долевой обтачкой.
Работа с предметно-технологической картой.
	Знакомятся с правилами обработки косого среза долевой обтачкой. 
	Знакомятся с правилами обработки косого среза долевой обтачкой. Работают с предметно-технологической картой.

	260
	Обработка косого среза косынки долевой обтачкой
	1
	Обработка косого среза долевой обтачкой. 
Наметывание и настрачивание долевой обтачки на косой срез.
	Обрабатывают косой срез долевой обтачкой с помощью учителя.
Наметывают и настрачивают долевую обтачку на косой срез.
	Обрабатывают косой срез долевой обтачкой. Наметывают и настрачивают долевую обтачку на косой срез.

	261
	Обработка косого среза косынки долевой обтачкой
	1
	Обработка косого среза долевой обтачкой.
Выметывание долевой обтачки.
	Обрабатывают косой срез долевой обтачкой с помощью учителя.
Выметывают долевую обтачку.
	Обрабатывают косой срез долевой обтачкой. Выметывают долевую обтачку.

	262
	Обработка косого среза косынки долевой обтачкой
	1
	Обработка косого среза долевой обтачкой.
Настрачивание долевой обтачки на основную деталь.
	Обрабатывают косой срез долевой обтачкой с помощью учителя.
Настрачивают долевую обтачку на основную деталь.
	Обрабатывают косой срез долевой обтачкой. Настрачивают долевую обтачку на основную деталь.

	263-264
	Отделка косынки вышивкой
	2
	Повторение видов вышивки. Выбор рисунка, подбор ниток. Отделка косынки вышивкой.
	Повторяют виды вышивки. Выбирают рисунок, подбирают нитки.
Отделывают косынку вышивкой.
	Повторяют виды вышивки. Выбирают рисунок, подбирают нитки. Отделывают косынку вышивкой.

	265
	Окончательная отделка и утюжка косынки
	1
	Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей.
Технологические требования к качеству выполнения отделки и утюжки косынки.
Повторение правил техники безопасности при работе с утюгом.  
	Повторяют правила техники безопасности при работе с утюгом.
	Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки для изделий из хлопчатобумажных тканей. Соблюдают технологические требования к качеству выполнения отделки и утюжки косынки.
Повторяют правила техники безопасности при работе с утюгом.

	266
	Окончательная отделка и утюжка косынки
	1
	Выполнение окончательной отделки и утюжки косынки. Оценивание выполненной работы.
	Выполняют окончательную отделку и утюжку косынки с помощью учителя.
	Выполняют окончательную отделку и утюжку косынки. Оценивают выполненную работу.

	267-268
	Обработка накладного кармана с отворотом
	2
	Знакомство с последовательностью обработки накладного кармана с отворотом.
Знакомство с размерами припуска на швы.
Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к изготовлению накладного кармана с отворотом.
	Знакомятся с последовательностью обработки накладного кармана с отворотом.  
	Знакомятся с последовательностью обработки накладного кармана с отворотом. Знакомятся с размерами припуска на швы.
Работают с предметно-технологической картой.
Соблюдают технологические требования к изготовлению накладного кармана с отворотом.

	269
	Обработка накладного кармана с отворотом
	1
	Демонстрация технологических приемов обработки накладного кармана с отворотом/
 Обработка накладного кармана с отворотом.
	Знакомятся с технологическими приемами обработки накладного кармана с отворотом/ Обрабатывают накладной карман с отворотом с помощью учителя.
	Знакомятся с технологическими приемами обработки накладного кармана с отворотом. Обрабатывают накладной карман с отворотом.

	270
	Обработка накладного кармана с отворотом
	1
	Обработка накладного кармана с отворотом.
Соединение кармана с основной деталью.
	Обрабатывают накладной карман с отворотом с помощью учителя.
Соединяют карман с основной деталью.
	Обрабатывают накладной карман с отворотом. Соединяют карман с основной деталью.

	271-272
	 Обработка на образце закругленного среза двойной косой обтачкой (урок контроля знаний, умений навыков)
	2
	Контрольная работа. Повторение последовательности изготовления изделия. Технологические требования к качеству обработки закругленного среза двойной косой обтачкой.
Анализ объекта труда. Обработка на образце закругленного среза двойной косой обтачкой.
	Повторяют последовательность изготовления изделия. Обрабатывают на образце закругленный срез двойной косой обтачкой.
Выполняют тест с выбором ответа из 2-х предложенных вариантов.  
	Повторяют последовательность изготовления изделия. Соблюдают технологические требования к качеству обработки закругленного среза двойной косой обтачкой.
Анализируют объект труда.
Обрабатывают на образце закругленный срез двойной косой обтачкой. 
Выполняют тест с выбором ответа из 3-х предложенных вариантов.  
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